FIELDPIX
Fotos de instalación de bomba de calor
fieldpix.org/es
Trabajo / dirección: ______________________________
Instalador: ______________________________
Fecha: ______________________________
Programa: ______________________________
Antes de Instalar — Fotos Requeridas
	Punto
	Tomada
	Notas
	Foto #

	Boila / horno existente: unidad completa, vista frontal
	☐ Tomada
	
	

	Boila / horno existente: primer plano de la placa de identificación
	☐ Tomada
	
	

	Boila / horno existente: conexión de combustible
	☐ Tomada
	
	

	Boila / horno existente: conexión de humos/escape
	☐ Tomada
	
	

	Almacenamiento de combustible: ubicación del tanque de aceite (si es aceite)
	☐ Tomada
	
	

	Termostato(s) existente(s)
	☐ Tomada
	
	

	Panel eléctrico: vista completa, puerta abierta
	☐ Tomada
	
	

	Panel eléctrico: primer plano de los espacios de disyuntores disponibles
	☐ Tomada
	
	

	Ubicación propuesta para cada unidad exterior
	☐ Tomada
	
	

	Ubicación propuesta para cada unidad interior
	☐ Tomada
	
	

	Ático o espacio de acceso (si es relevante para el acceso a los conductos o el aislamiento)
	☐ Tomada
	
	

	Aspecto general del exterior de la vivienda: frente y lateral
	☐ Tomada
	
	

	Vista general del interior de la zona de estar principal
	☐ Tomada
	
	


Despues de Instalacion — Fotos Requeridas
	Punto
	Tomada
	Notas
	Foto #

	Cada unidad exterior: vista frontal, unidad completa visible
	☐ Tomada
	
	

	Cada unidad exterior — primer plano de la placa de características
	☐ Tomada
	
	

	Cada unidad exterior: conexiones de las líneas de refrigerante
	☐ Tomada
	
	

	Cada unidad exterior — caja de desconexión eléctrica
	☐ Tomada
	
	

	Cada unidad interior — vista completa, montada en la pared
	☐ Tomada
	
	

	Cada unidad interior — primer plano de la placa de características
	☐ Tomada
	
	

	Cada unidad interior — juego de tuberías de refrigerante en la penetración de la pared
	☐ Tomada
	
	

	Panel eléctrico — tras añadir nuevos circuitos
	☐ Tomada
	
	

	Termostato(s) o panel de control nuevo(s): instalado(s) y operativo(s)
	☐ Tomada
	
	

	Trazado del conjunto de tuberías: recorrido completo visible
	☐ Tomada
	
	

	Sello de penetración en muro (exterior)
	☐ Tomada
	
	

	SISTEMA DADO DE BAJA — unidad retirada (en el exterior o en el área de preparación)
	☐ Tomada
	
	

	SISTEMA DADO DE BAJA — línea de combustible taponada o sellada
	☐ Tomada
	
	

	SISTEMA DADO DE BAJA — tanque de aceite retirado (si corresponde)
	☐ Tomada
	
	

	SISTEMA DADO DE BAJA — conexión de conducto de humos o chimenea sellada
	☐ Tomada
	
	

	Prueba del sistema en curso: el termostato remoto solicita calefacción
	☐ Tomada
	
	

	Aspecto exterior general — Finalizada la instalación
	☐ Tomada
	
	

	Aspecto interior general — Finalizada la instalación
	☐ Tomada
	
	

	Recorrido con el cliente — cliente presente cerca del sistema
	☐ Tomada
	
	

	Distribución de la Casa
	☐ Tomada
	
	


Plantilla gratis de fieldpix.org. FieldPix puede escribir esto por usted a partir de un recorrido en el sitio.




